肇东市环境空气质量月报
（2026年6月）
绥化市肇东生态环境监测中心
2025年7月3日
2026年6月份环境空气质量月报

1.总体状况

2026年6月，本月30天，其中有效监测天数为30天，优良天数为30天，同比增加了3天，优良天数比例为100.0%，同比增加了10.0%。重度及以上污染天数共0天，同比增加了0天，重污染天气比例为0.0%，同比增加了0.0个百分点。全月中首要污染物O3-8h-90per 

为主。具体情况见下表：

	肇东市空气质量指数日报统计表

	空气质量等级
	2026年6月
	2025年6月

	
	天
	占比例（%）
	天
	占比例（%）

	优
	17
	56.7
	12
	40.0

	良
	13
	43.3
	15
	50.0

	轻度污染
	0
	0
	3
	0

	中度污染
	0
	0
	0
	0

	重度污染
	0
	0
	0
	0

	严重污染
	0
	0
	0
	0

	注：此报表由平台导出　
　


2、主要污染物状况
PM10  月均浓度为18μg/m​3，同比下降了4μg/m​3。
SO2   月均浓度为5μg/m​3，同比持平。
NO2   月均浓度为14μg/m​3，同比持平。
PM2.5 月均浓度为10μg/m​3，同比下降了1μg/m​3。
CO 24小时平均第95百分位数为0.5mg/m3，同比下降了0.1mg/m3。
O3 日最大8小时平均第90百分位数为123μg/m3，同比下降了26μg/m3。
3、全市六月份主要污染物与2025年同期对比情况

六月份肇东市空气质量综合指数为1.87，同比下降了12.6%；肇东市6月空气质量总体均值中，SO2、NO2平均浓度与去年同期持平，CO-95per、O3-8h-90per、PM10、PM2.5平均浓度与去年同期相比均有所下降。详情见下表和图。
主要污染物浓度对比表
单位：μg/m​3，CO为mg/m​3。
	PM10
	SO2
	NO2
	PM2.5
	CO-95per
	O3-8h-90per

	2025.6
	2026.6
	2025.6
	2026.6
	2025.6
	2026.6
	2025.6
	2026.6
	2025.6
	2026.6
	2025.6
	2026.6

	22
	18
	5
	5
	14
	14
	11
	10
	0.6
	0.5
	149
	123


 主要污染物浓度同期变化情况表
	城市
	PM10
	SO2
	NO2
	PM2.5
	CO-95per
	O3-8h-90per

	肇东
	下降18.2%
	持平
	持平
	下降9.1%
	下降16.7%
	下降17.4%
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 主要污染物同期浓度对比图
4、全市1～6月各项污染物与2025年同期对比情况
2026年1月1日～6月30日（共计181天），有效监测天数为181天，优良天数共166天，同比增加了23天，优良天数比例为91.7%，同比增加11.8个百分点；重度及以上污染天数共3天，同比减小了5天，重污染天气比例为1.6%，同比下降2.9个百分点；空气质量综合指数为2.85，同比下降了22.6%；肇东市1～6月空气质量总体均值中PM10、PM2.5、O3-8h-90per、CO-95per、NO2平均浓度与去年同期相比有所下降，SO2平均浓度与去年同期相比有所上升。
  1～6月主要污染物浓度对比表
  单位：μg/m3，CO为mg/m​3。
	PM10
	SO2
	NO2
	PM2.5
	CO-95per
	O3-8h-90per

	2025
	2026
	2024
	2025
	2024
	2025
	2024
	2025
	2024
	2025
	2024
	2025

	58
	47
	5
	7
	20
	17
	43
	26
	1.0
	0.8
	129
	113


  1～6月主要污染物浓度同期变化情况表
	城市
	PM10
	SO2
	NO2
	PM2.5
	CO-95per
	O3-8h-90per

	肇东
	下降19.0%
	上升40.0%
	下降15.0%
	下降39.5%
	下降20.0%
	下降12.4%


 1～6月主要污染物同期浓度对比图

[image: image2.emf]58

5

20

43

1

129

47

7

17

26

0.8

113

0

20

40

60

80

100

120

140

PM10 SO2 NO2 PM2.5 CO-95per O3-8h-90per

2025

年

2026

年


附件
环境空气标准浓度限值
《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）6项污染物浓度限值
      （单位：CO为mg/m3，其它污染物为μg/m3。）
	污染物名称
	取值时间
	浓度限值

	
	
	二级标准

	PM10
	24小时平均
	150

	
	年平均
	70

	SO2
	24小时平均
	150

	
	年平均
	60

	NO2
	24小时平均
	80

	
	年平均
	40

	PM2.5
	24小时平均
	75

	
	年平均
	35

	CO
	24小时平均
	4

	O3
	日最大8小时平均
	160
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