肇东市环境空气质量月报
（2026年7月）
绥化市肇东生态环境监测中心
2026年8月4日
2026年7月份环境空气质量月报

1.总体状况

2026年7月，本月31天，其中有效监测天数为31天，优良天数为31天，同比增加了0天，优良天数比例为100%，同比减少了0%。重度及以上污染天数共0天，同比增加了0天，重污染天气比例为0.0%，同比增加了0.0个百分点。全月中首要污染物O3-8h-90per 

为主。具体情况见下表：

	肇东市空气质量指数日报统计表

	空气质量等级
	2026年7月
	2025年7月

	
	天
	占比例（%）
	天
	占比例（%）

	优
	26
	83.9
	22
	71.0

	良
	5
	16.1
	9
	29.0

	轻度污染
	0
	0
	0
	0

	中度污染
	0
	0
	0
	0

	重度污染
	0
	0
	0
	0

	严重污染
	0
	0
	0
	0

	注：此报表由平台导出　
　


2、主要污染物状况
PM10  月均浓度为18μg/m​3，同比上升了2μg/m​3。
SO2   月均浓度为5μg/m​3，同比上升了3μg/m​3。
NO2   月均浓度为10μg/m​3，同比上升了1μg/m​3。

PM2.5 月均浓度为11μg/m​3，同比上升了3μg/m​3。
CO 24小时平均第95百分位数为0.7mg/m3，同比上升了0.1mg/m3。
O3 日最大8小时平均第90百分位数为113μg/m3，同比上升了1μg/m3。
3、全市七月份主要污染物与2024年同期对比情况

七月份肇东市空气质量综合指数为1.79，同比上升了13.2%；肇东市7月空气质量总体均值中平均浓度与去年同期相比均有所上升。详情见下表和图。
主要污染物浓度对比表
单位：μg/m​3，CO为mg/m​3。
	PM10
	SO2
	NO2
	PM2.5
	CO-95per
	O3-8h-90per

	2025.7
	2026.7
	2025.7
	2026.7
	2025.7
	2026.7
	2025.7
	2026.7
	2025.7
	2026.7
	2025.7
	2026.7

	16
	18
	3
	5
	9
	10
	8
	11
	0.6
	0.7
	112
	113


 主要污染物浓度同期变化情况表
	城市
	PM10
	SO2
	NO2
	PM2.5
	CO-95per
	O3-8h-90per

	肇东
	上升12.5%
	上升66.7%
	上升11.1%
	上升37.5%
	上升16.7%
	上升0.9%
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 主要污染物同期浓度对比图
4、全市1～7月各项污染物与2025年同期对比情况
2026年1月1日～7月31日（共计212天），有效监测天数为211天，优良天数共195天，同比增加了21天，优良天数比例为92.4%，同比增加9.6个百分点；重度及以上污染天数共3天，同比减小了5天，重污染天气比例为1.4%，同比下降2.4个百分点；空气质量综合指数为2.70，同比下降了20.1%；肇东市1～7月空气质量总体均值中SO2平均浓度与去年同期相比有所上，PM2.5、NO2、PM10、CO-95per、O3-8h-90per平均浓度与去年同期相比有所下降。
  1～7月主要污染物浓度对比表
  单位：μg/m3，CO为mg/m​3。
	PM10
	SO2
	NO2
	PM2.5
	CO-95per
	O3-8h-90per

	2025
	2026
	2025
	2026
	2025
	2026
	2025
	2026
	2025
	2026
	2025
	2026

	52
	43
	5
	7
	18
	16
	38
	24
	1.0
	0.7
	126
	113


  1～7月主要污染物浓度同期变化情况表
	城市
	PM10
	SO2
	NO2
	PM2.5
	CO-95per
	O3-8h-90per

	肇东
	下降17.3%
	升高40.0%
	下降11.1%
	下降36.8%
	下降30.0%
	下降10.3%


 1～7月主要污染物同期浓度对比图
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附件
环境空气标准浓度限值
《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）6项污染物浓度限值
      （单位：CO为mg/m3，其它污染物为μg/m3。）
	污染物名称
	取值时间
	浓度限值

	
	
	二级标准

	PM10
	24小时平均
	150

	
	年平均
	70

	SO2
	24小时平均
	150

	
	年平均
	60

	NO2
	24小时平均
	80

	
	年平均
	40

	PM2.5
	24小时平均
	75

	
	年平均
	35

	CO
	24小时平均
	4

	O3
	日最大8小时平均
	160
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